Модульная баня в стиле Barn House

- внешние размеры 6 х 2,4 м;

- внешняя отделка: доска строганная (имитация бруса);

- внутренняя отделка комнаты отдыха и мойки-вагонка сосна (штиль);

- внутренняя отделка парной - вагонка осина;

- утепление - минеральная вата (внешние стены, пол в комнате отдыха и парной 100мм, крыша 100 мм);

- в стенах двухкамерные стеклопакеты (3 стекла), монтаж без ПВХ (в дерево);

- в парной: полок, печь с дымоходом, бак нагрева воды,

- вывод крана горячей и холодной воды;

- электропроводка смонтирована полностью, установлены розетки, выключатели, приборы внутреннего и внешнего освещения;

- кровля металл (профлист);

- весь деревянный конструктив и отделка в защитной пропитке.