Домики для кемпинга:

- внешние размеры до 6 х 2,4 м;

- стены: строганная доска сибирской сосны камерной сушки, либо каркас (утеплённый/не утеплённый);

- в торцах возможно панорамное остекление, монтаж в ПВХ профиль и без ПВХ (в дерево);

- возможно устройство сан.узла, разводка отопления;

- электропроводка смонтирована полностью, установлены розетки, выключатели, приборы внутреннего и внешнего освещения;

- кровля гибкая черепица;

- весь деревянный конструктив и отделка в защитной пропитке.