Каркасный модуль - практичное, уютное, эстетически привлекательное строение.

✔️ панорамное остекление визуально расширяет пространство комнат добавляет естественное освещение и придаёт особую атмосферу;

✔️ Регулируемая естественная вентиляция обеспечивает постоянный приток свежего воздуха, даёт возможность при необходимости быстро полностью проветрить помещения;

✔️ Готовая удобная разводка воды. Модуль подключается к водоснабжению через быстросъёмное соединение, выведенное в любом удобном месте по Вашему желанию;

✔️ Готовая электропроводка (розетки, выключатели, интерьерные и экстерьерные светильники);

✔️ Возможность оснащения печкой с дымоходом для отопления помещений (в банях – для парения);

✔️ Внешние габариты каждого модуля (по стенам) до 6,0м\*2,4м. Возможны конфигурации, состоящие из 2х и более модулей;

✔️ При строительстве используются только натуральные материалы: дерево, каменная вата, защитные масла́. Снаружи стены бани отделаны деревом, ПВХ профили не используются, стеклопакеты монтируются в деревянные рамы либо непосредственно в деревянный конструктив стен, что особенно важно в парной;

✔️ При подписании договора, согласовываем все нюансы вашего будущего модульного строения: внешний вид электроустановочных приборов и светильников; места расположения закладных для последующего монтажа навесной мебели и других предметов интерьера и быта, которые крепятся к стенам; материал и внешний вид входной и межкомнатных дверей; расположение печи (вывод топливного канала на улицу или в помещение); разводку горячего и холодного водоснабжения; цветовое оформление экстерьера (цвета можно изменить на ваш вкус и в соответствии с общей цветовой композицией строений на вашем участке). Также можно уточнить конфигурацию (размеры/соотношение) помещений; материал кровли и прочее.